Порядок установки: устанавливаем программу, подключаем адаптер (можно попробовать без него), запускаем программу, в настойках указываем ком-порт на котором Ваш адаптер (можно оставить автоматически), нажимаем внизу главного окна программы Connect, должно выпрыгнуть окно для регистрации, генерируем с помощью кейгена ключ, вставляем его и пользуемся.
